## 关联参数响应失败

IFTTT1：当iKair温度>28°C，海信空调风速为三档；

关联参数：风速、开关（空调打开时风速才可以调节）

如果当iKair温度>28°C，且海信空调为关时，海信空调风速无法调节为三档；

## 异常设置失败

### 设备自响应

IFTTT1：当海信空调打开时，海信空调风速为三档；

IFTTT2：当海信空调打开时，海信空调关闭；

IFTTT3：当海信空调关闭时，海信空调风速为三档；

第一种情况，可以正常触发；

第二种情况，会出现异常

第三站情况，不会响应，也不会异常。

### 互斥操作

IFTTT1：当ikair温度>28°C时，海信空调打开；

IFTTT2：当iKair温度<32°C时，海信空调关闭；

这种情况下，当iKair温度=30°C时，会出现异常。

### 循环操作

IFTTT1：当海信空调打开时，TCL净水机净水一次；

这种情况下，当海信空调打开后，TCL净水机会不断净水，理论上后台会有一个冻结时间。